
**Модуль В1 «Задачи по ценообразованию»**

Рассчитать объем бетона, необходимого для поставки согласно ресурсной ведомости из ЛС, при устройстве 18 колонн. Толщина защитного слоя бетона составляет 50 мм с каждой стороны. Масса двутавровой балки для одной колонны составляет 1728,335 кг.

Все результаты вычислений, в т.ч. промежуточные, округлять до 4х знаков после запятой.



Выкопировка из ГОСТ Р 57837-2017:

