**Модуль В2 «Задачи по ценообразованию»**

Составить смету на строительные работы в базисном уровне цен на 01.01.2000 г. по ФЕР в редакции 2020 с изм.1-9. Результат представить в виде локальной сметы в формате Excel.

Объект - склад металлолома в г.Нижневартовск ХМАО.

В ПОС предусмотрено применение автобетоносмесителя 6 м3 и резервного стационарного бетононасоса производительностью 60 м3/час на всё время работы автобетононасоса.

Устройство бетонной подготовки под фундаменты. Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) с крупностью заполнителя 20 мм. Объем работ 352 м3.

Устройство ленточных бетонных фундаментов. Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) с крупностью заполнителя 50 мм. Объем работ 1782м3. В расчете сметной стоимости не учитывать стоимость щитовой опалубки (поставка Заказчика). В ПОС подача бетонной смеси с помощью автобетононасоса непосредственно в опалубку без дополнительной переноски бетона.