***Приложение 3 к Модулю А***

***Таблица - Ведомость подсчета объемов работ***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Виды работ* | *Формулы и правила подсчёта* | *Ед. изм* | *Кол-во* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| *1* | *Кирпичная кладка стен 1 этажа* | *Объем кладки определяется умножением площади стен за вычетом проемов (по наружному обводу коробок) на проектную толщину.* |  |  |
| *1.1* | *Кладка наружных стен*  *1-го этажа* | *Наружные стены мм*  *Высота кирпичной кладки мм*  ***Суммарная S стен (м2)=***  ***Площадь проемов наружных стен 1-го этажа (м2)=***  ***Объем перемычек наружных стен 1-го этажа (м3)=***  ***Объем кирпичной кладки наружных стен (510 мм) 1-го этажа (м3)=*** |  |  |
| *1.2* | *Кладка внутренних стен 1-го этажа* | *Внутренние стены мм*  *Высота кирпичной кладки мм*  ***Суммарная S стен (м2)=***  ***Площадь проемов внутренних стен 1-го этажа (м2)=***  ***Объем перемычек внутренних стен 1-го этажа (м3)=***  ***Объем кирпичной кладки внутренних стен (380 мм) 1-го этажа (м3)=***  *Внутренние стены мм*  *Высота кирпичной кладки мм*  ***Объем кирпичной кладки внутренних стен (640 мм) 1-го этажа (м3)=***  ***Суммарный объем кирпичной кладки внутренних стен (380 и 640 мм) 1-го этажа (м3)=*** |  |  |
| *1.3* | *Кладка перегородок* | *Перегородки мм*  *Высота кирпичной кладки мм*  ***S стен (м2)=***  ***Площадь проемов перегородок 1-го этажа: (м2)=***  ***Площадь кирпичной кладки перегородок 1-го этажа***  ***(м2)=*** |  |  |
| *2* | *Кирпичная кладка стен 2 этажа* | *Объем кладки определяется умножением площади стен за вычетом проемов (по наружному обводу коробок) на проектную толщину.* |  |  |
| *2.1* | *Кладка наружных стен*  *2-го этажа* | *Наружные стены мм*  *Высота кирпичной кладки мм*  ***Суммарная S стен (м2)=***  ***Площадь проемов наружных стен 2-го этажа: (м2)=***  ***Объем перемычек наружных стен 2-го этажа: (м3)=***  ***Объем кирпичной кладки наружных стен 2-го этажа***  ***(м3)*** |  |  |
| *2.2* | *Кладка внутренних стен 2-го этажа* | *Внутренние стены мм*  *Высота кирпичной кладки мм*  ***Суммарная S стен (м2)=***  ***Площадь проемов внутренних стен 2-го этажа (м2)=***  ***Объем перемычек внутренних стен 2-го этажа (м3)=***  ***Объем кирпичной кладки внутренних стен 2-го этажа***  ***(м3)=***  *Перегородки мм* |  |  |
| *2.3* | *Кладка перегородок* | *Высота кирпичной кладки мм*  ***S стен (м2)=***  ***Площадь проемов перегородок 2-го этажа (м2)=***  ***Площадь кирпичной кладки перегородок 2-го этажа (м2)=*** |  |  |
| *3* | *Кирпичная кладка стен чердака* | *Объем кладки определяется умножением площади стен за вычетом проемов (по наружному обводу коробок) на проектную толщину.* |  |  |
| *3.1* | *Кладка чердака*  *Наружные стены* | *Наружные стены мм*  *Высота кирпичной кладки мм*  ***Суммарная S стен (м2)=***  ***Объем кирпичной кладки наружных стен чердака (м3)=***  *Наружные стены мм*  ***Суммарная S стен (м2)=***  ***Объем кирпичной кладки наружных стен чердака (м3)=***  ***Итого кирпичной кладки наружных стен чердака 510 и***  ***380 мм (м3)=*** |  |  |
| *3.2* | *Кладка чердака*  *Внутренние стены* | *Внутренние стены мм*  *Высота кирпичной кладки мм*  ***Суммарная S стен (м2)=***  ***Объем кирпичной кладки внутренних стен чердака (м3)=*** |  |  |