*Таблица 2 - Ведомость перемычек*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Проем* | *Схема* | *Наимено-*  *вание* | *Кол-во на проем* | *Кол-во проемов* | | *Расход*  *бетона,*  *м3* | *Расход*  *стали, кг* | *Масса,*  *кг.* | *Количество*  *перемычек* | | *Общий расход*  *бетона, м3* | |
| *1 этаж* | *2 этаж* | *1 этаж* | *2 этаж* | *1 этаж* | *2 этаж* |
| *ОР18-18 (1+1 шт)*  ******= *510 мм,*  *Стена-несущая*  *(+500 мм)* |  | *3ПБ25-8-п* | *1* | *1* | *1* | *0,065* | *2,10* | *162* |  |  |  |  |
| *2ПБ25-3-п* | *3* | *0,041* | *2,11* | *103* |  |  |  |  |
| *ОР18-15 (10+11 шт)*  *ДН21-15А(2+1)*  ******= *510 мм,*  *Стена-несущая*  *(+500 мм)* |  | *3ПБ21-8-п* | *1* | *12* | *12* | *0,050* | *1,73* | *137* |  |  |  |  |
| *2ПБ22-3-п* | *3* | *0,037* | *1,44* | *92* |  |  |  |  |
| *ОР18-13,5 (2+1 шт)*  ******= *510 мм,*  *Стена-самонесущая*  *(+250 мм)* |  | *2ПБ16-2-п* | *4* | *2* | *1* | *0,026* | *0,79* | *65* |  |  |  |  |
| *ОР18-18 (1+1 шт)*  ******= *510 мм,*  *Стена-самонесущая*  *(+250 мм)* |  | *2ПБ22-3-п* | *4* | *1* | *1* | *0,037* | *1,44* | *92* |  |  |  |  |
| *ПР 1*  *L=2,4 м*  ******= *640 мм,*  *Стена-несущая*  *(+500 мм)* |  | *3ПБ30-8-п* | *1* | *1* | *-* | *0,079* | *3,86* | *197* |  |  |  |  |
| *2ПБ29-4-п* | *4* | *0,048* | *3,32* | *120* |  |  |  |  |
| *ДН21-15 (1+1 шт)*  *ОР18-15 (2+2 шт)*  ******= *510 мм,*  *Стена-самонесущая*  *(+250 мм)* |  | *2ПБ19-3-п* | *4* | *3* | *3* | *0,033* | *1,11* | *81* |  |  |  |  |
| ***Объем перемычек для стен =510 мм*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |  |  |  |  |
| *ДГ21-9 (5+4шт)*  ******= *380 мм,*  *Стена-самонесущая*  *(+500 мм)* |  | *2ПБ16-2-п* | *1* | *5* | *4* | *0,026* | *0,79* | *65* |  |  |  |  |
| *3ПБ18-8-п* | *2* | *0,048* | *1,50* | *119* |  |  |  |  |
| *ДГ21-13 (2+4 шт)*  ******= *380 мм,*  *Стена-самонесущая*  *(+500 мм)* |  | *2ПБ19-3-п* | *1* | *2* | *4* | *0,033* | *1,11* | *81* |  |  |  |  |
| *3ПБ18-8-п* | *2* | *0,048* | *1,50* | *119* |  |  |  |  |
| ***Объем перемычек для стен =380 мм*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |  |  |  |  |
| *ДГ21-9 (9+6 шт)*  *ДГ21-7 (4+3 шт)*  ******= *120 мм,*  *Перегородка* |  | *1ПБ13-1* | *1* | *13* | *9* | *0,010* | *0,41* | *25* |  |  |  |  |
| *ДГ21-13 (1+2 шт)*  ******= *120 мм,*  *Перегородка* |  | *1ПБ16-1* | *1* | *1* | *2* | *0,012* | *0,48* | *30* |  |  |  |  |
| ***Объем перемычек для перегородок =120 мм*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |  |  |  |  |